**Overzicht motoren Triumph**

**Type Transmissie Cilinderinhoud Koeling Vermogen Benzinetank Gewicht**

Tiger Ketting 1050 cc Water 113 pk 20 l 228 kg

Thunderbird Riem 1597 cc Water 86 pk 22 l 329 kg

Daytona 675 Ketting 675 cc Water 126 pk 17,4 l 185 kg

Sprint GT Ketting 1050 cc Water 128 pk 20 l 268 kg

Speedmaster Ketting 865 cc Lucht 61 pk 19,3 l 250 kg